1、广告位 w和h参数，在全插屏请求的时候 都会传**0**。

2、DSP是通过我们的手机分辨率来适配合适的广告（DSP有个适配广告的过程），最好是和手机宽高比相差不是很大。

3、全插屏的请求时，必须返回的resposne中adw和adh

4、我们在请求全插屏的时候，请求参数需要注意：

     横屏：**sw=480，sh=800**，orientation=1

     竖屏：**sw=480，sh=800**，orientation=2

     当是横屏请求的时候，需要返回横向物料的adw和adh，竖屏的时候返回竖向物料的adw和adh

5、物料返回中的img标签的宽高最好设置成**100%**,，我们会进行等比缩放，形如<img src="xxx.jpg" height="100%" width="100%">。